[System Schröders Türen + Tore auf heinze.de](https://www.heinze.de/themenkosmos/66277)

**1 Deckenklappen**

**1.1 Mehrzweck-Deckenklappen**

**1.1.1 Stahldeckenklappe System Schröders DKN-1**

**Einflügelige Stahl-Deckenklappe „System Schröders DKN-1“**

Einflügelige Stahl-Deckenklappe  
bei Einsatz im Außenbereich CE-gekennzeichnet nach DIN EN 14351-1

Rohbaubreite:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm  
Rohbauhöhe:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm

( ) Einbruchschutz EN 1627-1630

( ) RC-1

( ) RC-2

( ) RC-3

( ) RC-4

( ) Schallschutz EN ISO 10140-1 /EN ISO 717

(bis RW,(C;Ctr) = 45 dB) \_\_\_\_ dB

( ) Wärmegedämmt (UD≥ 1,3 W/m2K) \_\_\_\_ W/m2K  
( ) erhöhte Luftdichtigkeit

(bis 4 nach nach EN 12207) Klasse \_\_\_\_\_

( ) Widerstandsfähigkeit gegen Windlast

(bis Klasse C5 nach EN 12210) Klasse C\_\_\_\_\_

( ) Druck- /Sogwiderstand 5.000 Pa nach DIN EN 12211

( ) Explosionsschutz (ATEX)

Blattdicke:68 mm  
  
Blechdicke:

( ) 1,5 mm

( ) 1,0 mm

Blechausführung:

( ) sendzimir verzinkt V2A

( ) Edelstahl V4A

Oberfläche:

( ) grundiert

( ) pulverbeschichtet in RAL \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Schloss:

( ) Einfallenschloss nach EN 12209 / DIN 18250  
( ) Sonderschloss \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Beschlag:

Oberseite: Klappringmuschel eingelassen  
Unterseite: Drücker Kunststoff schwarz

( ) Sonderbeschlag \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Öffnungshilfe:

leichtgängige Öffnung (max. Öffnungswinkel 90°) durch Öffnungshilfe  
Selbsttätiges Öffnen ab ca. 30° Öffnungswinkel  
  
Bänder:

zwei verdeckt liegende Türbänder  
  
Zarge:

ZG mit EPDM-Gummidichtung oder Silikon- Gummidichtung  
( ) Eckzarge  
( ) Eckzarge mit angesetzter Umfassungszarge

Wanddicke \_\_\_\_\_mm

Begehbarkeit:

( ) begehbar mit

( ) Alu-Riffelblech

( ) Gitterrost

Einbau in:

( ) Beton

( ) Porenbeton

( ) Sonderdecken \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sonderausstattung (z. B. Feststellanlage, Sicherungstechnik):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Weitere Informationen:

Theo Schröders Entwicklung und Beratung GmbH  
Zechenring 23, 41836 Hückelhoven  
Tel. 02433-93901-60  
info@system-schroeders.de  
www.system-schroeders.de

**Menge:** ..........

**Einheit:** St

**EP:** ..........

**GP:** ..........

[System Schröders Türen + Tore auf heinze.de](https://www.heinze.de/themenkosmos/66277)