[System Schröders Türen + Tore auf heinze.de](https://www.heinze.de/themenkosmos/66277)

**1 Deckenklappen**

**1.1 Feuerschutzdeckenklappe**

**1.1.1 Stahl-Deckenklappe T 90-1 System Schröders THF**

**T 90-1-Stahl-Deckenklappe „System Schröders THF“**

Einflügelige feuerbeständige Deckenklappe
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-6.20-2061
mit Übereinstimmungszeichen

Rohbaubreite:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm
Rohbauhöhe:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm

( ) Rauchschutz DIN 18095

( ) Einbruchschutz EN 1627-1630
( ) RC-1

( ) RC-2

( ) Schallschutz EN ISO 10140-1 /EN ISO 717

(bis RW,(C;Ctr) = 42 dB) \_\_\_\_ dB

( ) Wärmegedämmt (UD≥ 1,6 W/m2K) \_\_\_\_ W/m2K
( ) erhöhte Luftdichtigkeit

(bis 4 nach nach EN 12207) Klasse \_\_\_\_\_

( ) Druck- /Sogwiderstand 5.000 Pa nach DIN EN 12211

( ) Explosionsschutz (ATEX)

Blattdicke: 68 mm

Blechdicke:1,0 mm

Oberfläche: grundiert

Blechausführung:

( ) sendzimir verzinkt V2A
( ) Edelstahl V4A

Schloss:
( ) Einfallenschloss nach EN 12209 / DIN 18250 ohne Profilzylinder
( ) Sonderschloss \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Beschlag:

Oberseite: Klappringmuschel eingelassen
Unterseite: Drücker Kunststoff schwarz

( ) Sonderbeschlag \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Schließung:
leichtgängige Öffnung durch Öffnungs- und Schließhilfe
( ) zusätzliche Schließverzögerung, stufenlos einstellbar

Bänder:

zwei verdeckt liegende Türbänder

Zarge:

ZNG mit bündig eingeklemmter THELESOL-Brandschutzleiste mit EPDM-Gummidichtung

( ) Eckzarge

( ) Eckzarge mit angesetzter Umfassungszarge
Wanddicke \_\_\_\_\_mm

Begehbarkeit:

( ) begehbar mit

( ) Alu-Riffelblech

( ) Gitterrost

Einbau in:
Betondecke (Dicke ≥140 mm)

Sonderausstattung (z. B. Feststellanlage, Sicherungstechnik):
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Weitere Informationen:

Theo Schröders Entwicklung und Beratung GmbH
Zechenring 23, 41836 Hückelhoven
Tel. 02433-93901-60
info@system-schroeders.de
www.system-schroeders.de

**Menge:** ..........

**Einheit:** St

**EP:** ..........

**GP:** ..........

[System Schröders Türen + Tore auf heinze.de](https://www.heinze.de/themenkosmos/66277)